|  |
| --- |
| **SZAKMAI AJÁNLAT****AHOL AJÁNLATKÉRŐ KONKRÉTAN ARRA VONATKOZÓAN MÁSKÉPPEN NEM JELEZTE, OTT AZ ELŐÍRT FELTÉTEL MINIMÁLIS TELJESÍTÉSE KERÜLT ELŐÍRÁSRA!**  |
| **Általános műszaki követelmények** | **Megajánlott tulajdonság** | **Általános műszaki követelményeknek** **megfelel?**igen/nem | **AJÁNLATI ÁR** |
| 1 db városi kommunális feladatok ellátására alkalmas célgép - traktor alapú diesel motoros eszközhordozó alapgép  |  |  |
| -Lökettérfogat: 3.300-3.500 cm3 között |  |  |
| -Sebességváltó: 18/18-as 6 mászófokozattal |  |  |
| - emelőerő: legalább 2500 kg |  |  |
| -Gumizás: legalább 320/85R20 mellső 420/85R30 hátsó mezőgazdasági abroncs |  |  |
| -Napfénytetős fülke |  |  |
| -klíma |  |  |
| -hidraulika teljesítmény legalább 63 liter /perc |  |  |
| -emelő erő: legalább 2500kg |  |  |
| -Magasság: 2500-2600mm között |  |  |
| -tengelytáv: 2100-2200mm között |  |  |
| -Tömeg: 3000-3100kg között |  |  |
| 1 db csatlakoztatható munkagép: homlokrakodó |  |  |
| 1 db csatlakoztatható munkagép: gémes padkakasza |  |  |
| 1 db csatlakoztatható munkagép: markoló/árokásó |  |  |
| 1 db csatlakoztatható munkagép: vontatható vonólap  |  |  |
| 1 db egyéb szükséges tartozék: mellső emelőmű |  |  |
| 1 db egyéb szükséges tartozék: mellső TLT |  |  |
| 1 db egyéb szükséges tartozék: 1+2 körös légfék. |  |  |
| **AJÁNLATI ÁR HUF:** |  | NETTÓ:  |
| ÁFA: |
| BRUTTÓ: |

Kelt:……………..2018……….hó……nap

 aláírás