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VKR megnevezés: 96 Balatonakali szennyvízelvezető víziközmű-rendszer

MEKH azonosító: 22-25308-1-001-01-11

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

FI-5149-2026

Balatonakali 5 db házi szennyvízátemelő felújítása vagy pótlása Elpumps BT 4877 K vagy vele megegyező tulajdonságú szivattyú cseréje
1. Jelenlegi állapot ismertetése
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2. Átnézeti helyszínrajz

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

4. Műszaki tartalom

5. Alátámasztó számítások

6. Technológiai leírás és folyamatábra
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7. Hatósági engedélyek / kötelezések

8. Nyilatkozat

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

10. Költségszámítás

	
	
	
	
	
	

	
	Munkanem
	Anyag
(nettó eFt)
	Díj
(nettó eFt)
	Tervezett költség
(nettó eFt)
	

	
	Tervezés, engedélyezés
	0
	0
	0
	

	
	Földmunka
	0
	1 000
	1 000
	

	
	Vezetékfektetés
	0
	0
	0
	

	
	Ideiglenes üzem
	0
	0
	0
	

	
	Építészet
	0
	0
	0
	

	
	Eszközbeszerzés
	1 500
	0
	1 500
	

	
	Gép, technológiai szerelés
	1 039
	1 500
	2 539
	

	
	Elektromos, irányítástechnika
	1 000
	1 000
	2 000
	

	
	Élőre kötés, Üzembehelyezés
	0
	500
	500
	

	
	Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
	0
	0
	0
	

	
	Összesen:
	3 539
	4 000
	7 539
	


11. Pénzügyi forrás bemutatása

12. Mellékletek
	1.sz. melléklet
	Átnézeti helyszínrajz

	2.sz. melléklet
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Balatonakali településen több ingatlan szennyvízelvezetése házi szennyvízátemelő segítségével megoldott. A házi szennyvízátemelők gépészeti elemei, nyomóvezetéke korrodálódott, a szivattyúk elhasználódtak, kopottak. Az átemelők gépészeti rekonstrukciója, szerelvények cseréje szükséges.





Átnézeti helyszínrajz: Mellékletként csatolva


Kapcsolódó fontosabb létesítmények: Balatonakali szennyvízelvezető hálózat Érintett település:


Helyrajzi szám: -


Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -





A házi szennyvízátemelők gépészeti elemei, nyomóvezetéke korrodálódott, a szivattyúk elhasználódtak, kopottak. Az átemelők gépészeti rekonstrukciója, szerelvények cseréje szükséges.





Szivattyú tip: Elpumps BT 4877 K





-





Szint: egyszintes





-





Jellege: Kör alakú





-





Átemelő hasznos mélysége: 1,5 m





-





Akna mérete: 0,6 m





-





Akna anyaga: műanyag





-





Szennyvíz átemelő fenék kialakítás: házi átemelő





-





Szennyvíz átemelő típus: Nedves aknás, műanyag házi átemelő akna





-





Balatonakali 5 db házi szennyvízátemelő teljes körű gépészeti és szükség szerinti villamos felújítása


szivattyúcserével egybekötve. Helyszín: Balatonakali





-





Technológiai leírás: Nem releváns Technológiai folyamatábra: -





-





Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.





Gyakori	meghibásodás	jelentkezik,	az	üzemeltetési	költségek	emelkednek.	Az	ingatlanok szennyvízelvezetése biztosítatlanná válik.





Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):


Tervezői költségbecslés


Vállalkozó részletes ajánlata


Terc költségvetés készítő


Társaság saját költségbecslése


Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges





Használati díj








